Na dysku znajduja sie dwa programy do obslugi urzadzenia COGARD-PC:

* W katalogu DOS znajduje sie program przeznaczony do pracy w systemach DOS i Windows 3.11; 

Wymagania programu: 

- komputer kompatybilny z AT (lub lepszy);
- system operacyjny MS-DOS 3.3 (lub pozniejszy);
- karta graficzna EGA lub VGA (z monitorem);
- jeden (a w wypadku uzywania myszki) dwa porty szeregowe;
- port rownolegly;
- 640 Kbajtow pamieci RAM;
- twardy dysk;
- opcjonalnie: myszka (szeregowa);
- opcjonalnie: drukarka;

Aby zainstalowac program nalezy uruchomic plik INSTALL.EXE

W systemie WindoWs XP należy do powstałego katalogu COGARD dograć ręcznie plik cogard.exe. 



* W katalogu Win9x_2K_XP znajduje sie program RaportProg przeznaczony do pracy w systemach Windows 9x/2000/XP;  

Wymagania programu: 

- komputer kompatybilny z Pentium 100MHz (lub lepszy);
- system operacyjny Windows 9x/2000/XP;
- port szeregowy;
- 16 Mbajtow pamięci RAM;
- twardy dysk z odpowiednia iloscią wolnego miejsca na program i dane (min 6MB);
- CD-ROM
- opcjonalnie drukarka;

UWAGA: 
Jezeli program RaportProg jest juz zainstalowany na tym komputerze to przed instalacja nowszej wersji nalezy w programie uzyc polecenia "Wykonaj Kopie Bezpieczenstwa".

NIE nalezy odinstalowywac poprzedniej wersji programu!

Aby zainstalowac program nalezy uruchomic plik SETUP.EXE.
Jezeli program byl juz instalowany to aby zachowac dostep do wczesniejszych danych nalezy jako katalog docelowy wybrac katalog gdzie byl poprzednio zainstalowany program (domyslnie jest to C:\Program Files\RaportProg\ ).

Wraz z programem RaportProg zostanie zainstalowany niezalezny sterownik baz danych o nazwie Borland Database Engine (w skrocie BDE). BDE jest niezbędny do prawidlowej pracy programu RaportProg. Sterownik ten moze byc wspoluzytkowany przez wiele roznych aplikacji bazodanowych. Jezeli program instalacyjny stwierdzi obecnosc wczesniej zainstalowanego BDE na komputerze to jedynie zaktualizuje jego pliki. Poniewaz podprogram instalacyjny BDE jest w jezyku angielskim, moze sie zdarzyc , ze w czasie instalacji wyswietli on pytanie o katalog do zainstalowania BDE. Nalezy wtedy wcisnac  przycisk "Yes" akceptujac zaproponowany katalog domyslny.


Dokladny opis obu programow znajduje sie w instrukcji obslugi urzadzenia Cogard-PC.